**Dėl 2MW saulės elektrinės pirkimo**

**įgyvendinant projektą „AB „Klaipėdos mediena“ 2 MW Saulės energijos elektrinė Ryto g. 4, Menčių k., Naujos Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.“ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-05-0010**

**2020-11-12**

Vadovaudamiesi konkurso sąlygų, paskelbtų 2020 m. lapkričio 9 d. [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 5.1., 5.2. ir 5.3. punktais, pirkimo komisija gavusi Tiekėjų paklausimus nutarė patikslinti Konkurso sąlygas, Konkurso sąlygų priedą Nr. 1 „Pasiūlymo forma“, 1.3.1. techninę specifikaciją ir 1.3.2. techninę užduotį ir vadovaudamiesi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka skelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2020 m. lapkričio 20 d. 15 val.

Pateikiame Tiekėjų paklausimus ir pateiktus Prikimo komisijos atsakymus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prašymas tikslinti konkurso sąlygas** | **Prikimo komisijos atsakymas** |
| 1. | Gavus pastabą dėl techninėje užduotyje pateiktos informacijos, punkte (Keitiklio reikalavimai) yra privalomas parametras: Saugaus nuolatinės srovės atjungimo funkcija (reglamentuojama: IEC609473:1999+Corr:1999+ A1:2001+Corr1:2001+A2:2005 kartu su IEC60947-1:2004 (4 versija) ir paprašius patikslinti informaciją, ar siekiama gauti pasiūlymą su optimizatoriais | Nutarta patikslinti techninę užduotį ir patikslino, kad nesiekia gauti pasiūlymo su optimizatoriais, todėl naikina nuorodą į minimus standartus techninėje užduotyje. |
| 2. | Gavus pastabą dėl techninės užduoties punkto (Keitiklio reikalavimai): Jungimo į tinklą atitikties standartai – LST EN 5060 (arba atitikmuo) ir paprašius patikslinti arba patvirtinti, kad turėtų būti standartas – LST EN 50160 (arba atitikmuo) | Nutarta patikslinti techninę užduotį, nes įsivėlė techninė klaida ir todėl pataiso techninėje užduotyje minimą standartą į LST EN 50160. |
| 3. | Gavus pastabą, kad tikslintame kvietime 2020-11-09, pagal failo „0.KStikslinimas1109.docx“ 9 punktą, techninės užduoties, keitiklio reikalavimuose parametras Jungimo dėžutės atitikties sertifikatai LST EN 61000 ir LST EN 50548 turėjo būti panaikintas, tačiau patikslintoje techninėje užduotyje reikalavimas nepanaikintas | Nutarta patikslinti techninę užduotį ir patvirtinti, kad tikrai atsisako šio reikalavimo ir jį panaikina. |

Padaryti patikslinimai Techninėje specifikacijoje, 4 lentelė:

1. 1.2 vietoje „EN61000-6-1,EN 61000-6-3“ pakeista į EN61000-6, kadangi tai apima visas šio standarto dalis (1 – 4);
2. 1.3 vietoje IEC 62109-2 palikta IEC62009, kadangi toks užrašas apima visą standartą.

Padaryti patikslinimai Techninėje užduotyje (lentelėje - Keitiklis (inverteris)):

1. neliko lango“Saugaus nuolatinės srovės atjungimo funkcija ...“;
2. ištaisyta klaida „Jungimo į tinklą atitikties standartai“ vietoje LST EN 5060 įrašyta EN 50160;
3. panaikinom „Jungimo dėžutės atitikties sertifikatai LST EN 61000, EN 50548“;
4. patikslinta reikalaujama standarto dalis vietoje LST EN 61000 įrašyta EN 61000-6.