|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr.** | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |
| **Data: 2024.03.05** | | | |  | | |
| **Užsakovas: UAB „Mano Būstas Kaunas“** | | | |  | | |
| **Objektas:** Maironio g. 33, Kaunas | | | |  |  | |
| **Problema:** susidėvėję praėjimo laiptai ties 2 laiptine | | | |  |  | |
| **Defektas:** susidėvėję betoniniai laiptai, šaligatvyje susidariusios įdubos | | | |  |  | |
| **Sprendimas:** Atlikti betoninių laiptų remontą, išlyginant laiptų pakopas, pakeisti betoninių plytelių dangą išlyginant pagrindą po plytelėmis. | | | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
|  | | **Numatomų darbų ir medžiagų aprašas** | **Mato vnt.** | | **Kiekis** | |
| 1 | | Senų betoninių laiptų demontavimas ( 3 pakopos) | m3 | | 0,4 | |
| 2 | | Betoninių šaligatvio plytelių demontavimas | m2 | | 33 | |
| 3 | | Pagrindų įrengimas betoninių šaligatvio plytelių klojimui | m2 | | 33 | |
| 4 | | Betoninių šaligatvio plytelių klojimas (plytelės 50 cm x 50 cm) | m2 | | 33 | |
| 5 | | Betoninių laiptų įrengimas (3 pakopos) | m3 | | 0,4 | |

**Pastabos:** **Matmenys preliminarūs prieš sąmatos skaičiavimą rekomenduojama nuvykti į objektą**

**Paveikslėlis, kuriame yra lauko, augalas, laiptai, žemė

Automatiškai sugeneruotas aprašymas**

**Paveikslėlis, kuriame yra lauko, medis, žemė, dangus

Automatiškai sugeneruotas aprašymas**