|  |
| --- |
| ***[ĮMONĖS PAVADINIMAS]***  **KOMERCINIS PASIŪLYMAS**  *\_\_*[data]\_\_ Nr. \_\_  Pateikiame komercinį pasiūlymą pagal paskelbtą konkursą **Nr. LT136,** **LED viršutinio apšvietimo šviestuvų įsigijimas (Pilies g. 8, Klaipėda),** atitinkantį iškeltoms sąlygoms pagal pridėtą techninę specifikaciją.  Patvirtiname, jog mūsų įmonė atitinka keliamus reikalavimus:  - įmonė įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka;  - įmonė turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri būtina darbų atlikimui pagal konkursą;  - įmonė nėra likviduota, nėra bankrutavusi, nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos; įmonei nėra iškelta bankroto byla, bankroto procesas nevykdomas, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros.  Pareikalavus, mes įsipareigojame per 3 kalendorines dienas pristatyti bet kuriuos dokumentus (ar jų kopijas), susijusius su pirkimo sąlygomis arba įmonės ir mūsų pasiūlymo vertinimu.  Jeigu Jūs priimsite mūsų pasiūlymą, įsipareigojame pasirašyti rangos/pirkimo – pardavimo sutartį, atitinkančią Jūsų keliamiems reikalavimams.  Suprantame, jog Jūs neprivalote priimti pigiausio, ar bet kokio kito pasiūlymo. Mūsų pasiūlymas nesukuria Jums jokių prievolių ir negali būti laikomas pagrindu ateityje bet kokioms prievolėms atsirasti.  Patvirtiname, jog esame suinteresuoti laikytis BLRT Grupp kodekso. |
| *Parašas*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Vardas pavardė, užimamos pareigos] asmuo, įgaliotas pasirašyti komercinius pasiūlymus [įmonės pavadinimas] vardu. |

**Pagrindinės būsimos sutarties sąlygos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pristatymo adresas | Pilies g. 8, Klaipėda, Lietuva |
| 2 | Pristatymo sąlygos pagal INCOTERMS | DDP (Pilies g. 8, Klaipėda, Lietuva) |
| 3 | Apmokėjimo sąlygos | Apmokėjimas per 30 dienų po pristatymo ir sumontavimo. |
| 4 | Garantiniai įsipareigojimai | 5 metai. |
| 5 | Projekto įvykdymo terminas | Įrašyti. |
| **6** | **Kaina, EUR be PVM** | **Įrašyti** |
| 7 | Papildoma informacija | Pateikti apšvietimo projektą;  Nurodyti šviestuvų kiekį;  Nurodyti 1 šviestuvo suvartojamos el. energijos kiekį. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *Parašas\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  [Vardas pavardė, užimamos pareigos] asmuo, įgaliotas pasirašyti komercinius pasiūlymus [įmonės pavadinimas] vardu. |

**KCB (korpusų cecho bloko) 1,2,3,4 -tos navos viršutinio**

**apšvietimo šviestuvų techniniai reikalavimai**

* Šviestuvų tipas – LED;
* Sandarumo klasė – IP65;
* Apšviestos reikalavimai – ne mažiau 300 Lux grindų lygyje po 5 metų eksploatacijos;
* Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 5 metai;
* Šviesos spalvos spektras – 4000K;
* Šviestuvų maitinimo įtampa – 240V.

**Patalpų, kuriose bus montuojami šviestuvai, parametrai:**

***1-3 navos:***

Ilgis – 120 m.;

Plotis – 60 m. (3 x 20 m.);

Patalpos plotas – 7200 m2;

Šviestuvų montavimo aukštis – 19 m.;

Tarpai tarp šviestuvų eilių – 12 m..

***4 nava:***

Ilgis – 120 m.;

Plotis – 20 m.;

Patalpos plotas – 2400 m2;

Šviestuvų montavimo aukštis – 16 m.

Tarpai tarp šviestuvų eilių – 12 m..

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Parašas*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Vardas pavardė, užimamos pareigos] asmuo, įgaliotas pasirašyti komercinius pasiūlymus [įmonės pavadinimas] vardu. |